**Checkliste: Arbeitsschutz - Verkehrswege**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Was ist zu tun?** | **Erledigt** |
| **Kennzeichnung** | * Gibt es eine gut sichtbare Kennzeichnung? * Ist sie für jedermann verständlich? | ❏ |
| **Zustand** | * Sind die Verkehrswege in einem einwandfreien baulichen Zustand? * Gibt es Unebenheiten auf der Verkehrsfläche? * Stellen diese eine Gefahr für die Verkehrsteilnehmer dar? * Sind Einbauten (z.B. Gitter, Roste) ebenerdig eingepasst? * Ist der Boden so beschaffen, dass auslaufende Flüssigkeit nicht zur Glätte führt? | ❏ |
| **Sicherheit** | * Sind die Verkehrswege frei von Materialien? * Können Tore und Türen gefahrlos durchfahren werden? * Gibt es Schutzmaßnahmen an gefährlichen Stellen z.B. in Form von Gittern? * Sind Abstellflächen gesondert gekennzeichnet? * Haben diese genug Abstand zum fließenden Verkehr? * Sind andere Verkehrsteilnehmer frühzeitig sichtbar? * Werden glatte Flächen während und nach Reinigungsarbeiten entsprechend gekennzeichnet? * Sind die Verkehrsflächen gut überschaubar? * Gibt es unübersichtliche Kurven? * Sind die Verkehrswege ausreichend beleuchtet? | ❏ |
| **Verkehrsteilnehmer** | * Gibt es bevorzugte Verkehrsteilnehmer? * Welche Verkehrsteilnehmer nutzen den Weg? * Kommt es zu kritischen Situationen bei Nutzung durch mehrere Teilnehmer? * War die Mehrfachnutzung bereits Ursache für Unfälle? * Halten sich die Verkehrsteilnehmer im Allgemeinen an die geltenden Verkehrsregeln? * Entstehen neue Gefahren bei Missachtung der Regeln? | ❏ |
| **Besonderheiten bei Treppen** | * Sind die Treppen als solche eindeutig erkennbar? * Gibt es einen Handlauf bei mehr als 4 Stufen? * Wird der Handlauf von den Beschäftigten genutzt? * Sind die Stufen von gleicher Höhe bzw. identisch? * Handelt es sich um rutschfestes Bodenmaterial? * Führt die Treppe auf einen sicheren Weg? | ❏ |